# EWS Board Configuration

CONFIG_SOC_SERIES_STM32G0X=y
CONFIG_SOC_STM32G0B1XX=y

# Clock configuration - USB clock sync, no external crystal
CONFIG_CLOCK_CONTROL=y
CONFIG_CLOCK_STM32_HSI=y
CONFIG_CLOCK_STM32_PLL_SRC_HSI=y
CONFIG_CLOCK_STM32_PLL_M_DIVISOR=1
CONFIG_CLOCK_STM32_PLL_N_MULTIPLIER=8
CONFIG_CLOCK_STM32_PLL_Q_DIVISOR=2
CONFIG_CLOCK_STM32_PLL_R_DIVISOR=2

# USB 48MHz from PLL
CONFIG_CLOCK_STM32_PLL_Q_DIVISOR=2

# Enable GPIO
CONFIG_GPIO=y

# Enable CAN
CONFIG_CAN=y